硬件：
CPU: 200SMART DC/DC/DC,6ES7288-1SR20-0AA1,固件版本：v2.6，

IP地址192.168.0.1

端口号 502
软件：
STEP 7-MicroWIN SMART V2.7
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1.打开程序
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点击 下载
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弹出选项，先选择网卡，再点击 查找CPU
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再点击 确定 即可下载程序
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选择 “是”
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下载完成后，再选择“是”

修改IP地址：

首先需将PLC程序内IP地址更改，双击：
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